***II***  ***ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Опис добара:**

1. **Školska klupa jednosed**

 - **Širina:** 800 mm- **Dužina:** 500 mm- **Visina:** 750 mm

 **Metal:** · Ram klupe izradjen od cevi elipsastog preseka 38x20, debljine zida 1,50 mm
 · Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
 · Profil cevi završen PVC čepom

 **Drvo:** · Univer, debljina ploče 18 mm, završna obrada ABS traka 2 mm

 **Spajanje:** · Vijak za drvo 5x35mm

 - **Dodatna pogodnost:** ručkica za odlaganje torbe

2. **Školska stolica sa naslonom**

**-** Anatomski oblikovana, dimenzija 420x190 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 370x390 mm

**Metal:**· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 38x20, debljine zida 1,50 mm
 · Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
 · Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

**Drvo: · Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
 · Završna obrada POLIURETANSKI LAK (3 SLOJA)**

**Spajanje: · Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm**

**3. Nastavnička katedra**

**- dimenzija 130\*60cm**

**- poseduje jednu policu**

**- metalna konstrukcija od elipsaste cevi,38/20**

**- radna ploča od univera 18mm, kantovana ABS trakom od 2mm**

4. **Tapacirana stolica za katedru**

- **Širi**na 535m**m- Visin**a stolice **780mm -Visi**na sedišta 460mm

- Naslon standardnog ili lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 460x400mm

 **Metal:** · Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm

 · Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti

 · Profil cevi završen PVC čepom

 **Drvo:** · Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani

 · Završna obrada: sunđer, tapaciranje meblom ili eko kožom

 · Sedište i naslon imaju zaštitnu PVC masku

**Spajanje:** · Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

5. **Školska tabla bela magnetna**

- dimenzije 180\*120cm

 · Prednja strana je pocinkovani lim prekriven HPL folijom u beloj boji

 · Ram je od eloksiranog aluminijuma

 · Ispuna je specijalni čvrsti materijal

 · Prima magnete

6. **Orman sa policama zatvoren**

**-**  dimenzije 1860\*790\*390mm, sokla 70 mm

- orman poseduje 2 krila sa bravicom

- unutrašnjost sa 5 polica

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* bravica fi 19mm 40\*40 GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

7. **Klupa za svlačionice sa garderoberom i policom za obuću**

**-** Dimenzija 200x180x40cm

- Jednostrana,sa garderoberom

- Metalni ram

- Puno drvo na sedištu i na naslonu

- Polica za obuću

8. **Računarski sto**

**-** dimenzija 90\*50\*75cm

- ploča stola je debljine 18mm

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

9. **Računarski sto za nastavnika**

- dimenzija 120\*50\*75cm

- sto poseduje sa jedne strane 4 fioke

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov:

 \* ručica 49/2 128mm GTV

 \* teleskopski klizači 450mm potpuno izvlačenje

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

10. **Nastavnicki demontracioni sto za kabinet fizike**

 **-** dimenzija 220x80x85cm

- radna ploča od univera 25mm

- kantovana ABS trakom deb. 2mm

- na metalnoj podkonstrukciji

11. **Energoblok za kabinet fizike**

**-** dimenzije 60\*60\*85cm

**-** Izrađen od univera 18mm

- kantovan ABS trakom 2 mm

- sa vratimai bravicom

- sadrži priključke za struju i opciono kadicu otpornu na hemikalije kao i slavinu za vodu

12. **Nastavnički demonstracioni sto za kabinet hemije**

**-** dimenzija 220\*80\*85cm

- radna ploča univer debljine 18mm

- kantovan ABS trakom 2mm.

- sa metalnom podkonstrukcijom

- sto je presvučen belom folijom debljine 1mm otpornom na hemikalije

13. **Energoblok za kabinet hemije**

**-** dimenzije 60\*60\*85

- Izradjen od univera 18mm

- kantovan Abs trakom 2mm

- gornja ploča zaštićena folijom otpornom na hemikalije

- sadrži kadicu takođe otpornu na hemikalije i jednu slavinu za vodu

14. **Radni sto**

- dimenzija 150\*70cm

- sto poseduje sa jedne strane 4 fioke

- radna površina stola debljine 18mm

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov:

 \* ručica 49/2 128mm GTV

 \* teleskopski klizači 500mm potpuno izvlačenje, Bjekoli

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

15. **Komoda za odlaganje karata veća**

**-** dimenzija 180x80x40cm

- Izradjena od univera18mm

- kantovana ABS trakom 2mm

16. **Stalak za kačenje karata**

**-** Metalna konstrukcija na postolju

- ima kuku za kačenje karata

17. **Zbornički sto**

**-** dimenzija 250\*100\*75

- ploča stola debljine 25mm

- noge od metala, profilna cev 50x30, farba se u boji po izboru

- metalni vezač

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 25mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 28/1,8mm, Kumplast, Slovenija

18. **Zastakljeni orman sa policama**

**-**  dimenzija 186\*80\*40cm, sokla 70mm

- poseduje dva krila, od kojih su gornji delovi od stakla a donji deo vrata

- u unutrašnjosti 5 polica

- ima bravicu

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

 \* providno staklo 4mm

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* bravica fi 19mm 40\*40 GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

19. **Orman sa 8 kaseta i bravicama**

**-** dimenzije 186\*80\*40cm, sokla 70mm

- orman poseduje 8 zasebnih kaseta, svaki sa bravicom

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* bravica fi 19mm 40\*40 GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

20. **Orman sa 4 krila**

**-** dimenzije 80\*40\*200 cm, sokla 70 cm

- gornji deo za dnevnike sa bravicom

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* bravica fi 19mm 40\*40 GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

21. **Ormar sa policama i bravicom**

**-** dimenzija 80\*40\*200 cm, sokla 70mm

- orman poseduje 2 krila sa bravicom

- unutrašnjost sa 5 polica

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* bravica fi 19mm 40\*40 GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

22. **Ormar garderobni**

- dimenzija 80\*50\*200 cm, sokla 70mm

- unutrašnjost poseduju 1 policu i šipku za garderobu

- orman poseduje 2 krila

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* šarke ravne GTV

 \* ručica 49/2 128mm GTV

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

23. **LABORATORIJSKA STOLICA BEZ VIJKA (HOKLICA)**

**-** Metalnekonstrukcije

- sedište od špera debljine 8mm

24. **Sto pisaći sa dvostranom fiokom**

**-** dimenzija 152\*80\*75cm

- sto poseduje sa obe strane po četiri fioke

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

 \* hdf 3mm, Pfleiderier, Poljska

- Okov: \* ručica 49/2 128mm GTV

 \* nogice 2 cm Kuba, Eurokant

 \* teleskopski klizači 500mm potpuno izvlačenje, Bjekoli

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

25. **Fotelja sa točkićima**

 - Dimenzije- ŠIRINA: 60 cm VISINA: 98 cm DUBINA: 54 cm

 - Model sa obrtnim postoljem na točkiće

 - Tapacirano sedište i naslon, poseduje rukonaslon.

 - Mogućnost podešavanja visine stolice

26. **Klub sto**

**-** dimenzija79\*79\*50cm

- ploča stola debljinje 18 mm

- sto poseduje dve stranice povezane vezačem od iverice

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

27. **Konferencijski sto**

**-** dimenzija 182\*80\*75cm

- ploča stola debljinje 25mm, sa radijusom na krajevima

- sto poseduje dve stranice povezane vezačem od iverice

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm i 25mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm i 28/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

28. **Konferencijski sto iz segmenata**

**-** dimenzija 400\*180\*75

- ploča stola debljinje 25mm, sa radijusom na krajevima

- sto poseduje dve stranice povezane vezačem od iverice

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm i 25mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm i 28/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

29. **Tapacirana stolica sa rukonaslonima**

**- Širina:** 535 mm - **Visina stolice:** 780 mm - **Visina sedišta:** 460 mm

- Naslon, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište anatomski oblikovano dimezija 460x400 mm

**Metal:** · Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm

 · Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti

 · Profil cevi završen PVC čep)

**Drvo:** · Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih

 · Završna obrada: sundjer, tapaciranje meblom ili ekokožom **Spajanje:**

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

- Visoki rukonaslon

30. **Dubeći čiviluk**

**-** dimenzija 180x20 cm

- celom dužinom od 180cm poseduje raspoređeno 7 čiviluka

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Okov : \* čiviluk od inox-a, Eurokant

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

31. **Metalni orman sa bravicom**

 **-** 80\*42\*195 cm sa krilnim vratima

 - Unutar ormana su 4 pomerljive police + dno

 - Zaključavanje je bravom na ključ

 - Nosivost po jednoj horizontalnojh polici je 65 kg.

 - Plastificiran u Ral 7035

 - Čelični lim

32. **Polica za biblioteku jednostrana**

- dimenzija 85\*34\*200

- poseduje 5 polica sa jedne strane

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

33. **Polica za biblioteku dvostrana**

- dimenzija 85\*56\*200cm

- poseduje 5 dvostranih polica

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

34. **Školska klupa dvosed**

**- Širina:** 500 mm - **Dužina:** 1300 mm - **Visina:** 750 mm

**Metal:** · Ram klupe izradjen od cevi elipsastog 38x20, debljine zida 1,50 mm

 · Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti

 · Profil cevi završen PVC čepom

**Drvo:** · Univer, debljina ploče 18 mm, završna obrada ABS traka 2 mm i 0.4 mm (traverzna)

**Spajanje:** · Vijak za drvo 5x35mm

35. **Metalni orman za rekvizite zatvoren sa bravicom I ključem**

 **-** dimenzija 195\*120\*42

 - Unutar ormana su 4 pomerljive police + dno

 - Zaključavanje je bravom na ključ

 - Nosivost po jednoj horizontalnoj polici je 65 kg.

 - Plastificiran u Ral 7035

 - Čelični lim

36. **Kolica za strunjače**

- dimenzije 200\*100

- metalna konstukcija sa točkićima

- poseduje i metalni rukohvat

37. **Švedska klupa**

**-** dimenzije 3900\*250\*350

- Izrađuju se od bukovog i čamovog drveta

38. **Kolica za čišćenje**

 - Kolica za čišćenje podova sa plastičnim ramom i dve kofe 2\*23 litara zapremine + 1 cediljka

 - **Dimenzije:** 85 x 44 x 92 cm

 - **Materijal:** Plastika-ABS + plastični ram

39. **Trpezarijski sto**

- dimenzija 80x80x75 cm

- Materijal: \* oplemenjena iverica debljine 18mm, dezen bukva, a818 Kastamonu, Rumunija

 \* kantovano sa ABS-om 22/1,8mm, Kumplast, Slovenija

- Vezni okovi: \* drvena tipla 8x30, Excentar fi 15/18, Hafele, Bolcna za excentar M6x40, Hafele, Dvonavojna matica Hafele, Vijak za drvo M4\*30, M3,5x16 i M4\*20

40. **Trpezarijska stolica**

**-Širina:** 535 mm - **Visina stolice:** 780 mm - **Visina sedišta:** 460 mm

- Naslon standardnog i lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 460x400 mm

**Metal:** · Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm

 · Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti

 · Profil cevi završen PVC čepom.

**Drvo:** ·Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, i anatomski oblikovani

 ·Završna obrada: poliuretanski lak u 3 sloja

**Spajanje:** · Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

**Напомена: Понуђач је у обавези да сва испоручена добра склопи и монтира**

**Место испоруке**: Основна школа „Турзо Лајош” у Сенти, ул. Железничка бр. 44

**Рок испоруке добара:** 15 календарских дана од дана закључења уговора

**Рок плаћања**: до 45 дана од дана пријема добара

**Гаратни рок**: 24 месеца од дана испоруке добара